CR2

1N914 CR1

1N914

9k

R2

R1 1k

U16

OP07AZ

U2

MAX395 MAX395

U15

MAX395

U1 U3

MAX395 MAX395

U14 U13

MAX395

MAX395

U4

.1 C1 C3 .1 C5 .1 C7 .1 .1 C7A .1 C5A .1 C3A C1A .1

U8

MAX395 MAX395

U9 U10

MAX395

MAX395

U7 U5

MAX395 MAX395

U12 U11

MAX395

MAX395

U6

J1A

HDR 30-PIN R/A

R6 1k

R7 10k

R8 100k

100 R5 R11 1k

R10 1k

R13 1M

1k R12

47uF C0

Wed Dec 23 1998 yes v- = dgnd no add jumper ok ok ok ok ok ok

14. check storeroom for max (rip w/dad) chips po’d by sam

13. buy rubber feet from storeroom, add holes 12. buy op-07s from storeroom

11. shrink board in 10. delete "reset" and "v-" traces, vias, caps

8. add op07 7. add testpoints

9. add pullup/pulldown resistors w/jumpers

1. move J3/J2 to top/bottom?

2. U8, U9 pins 6,19 connected?

3. power supply connections?

4. agnd and dgnd?

5. reset pins to +5V?

15. check connectors for footprint

CABLTST.PCB

TEST BOARD LINK CARD CABLE

A0 SA0 SA2 A2

BIAS

SA5 A5

EDGE

DO SD0 SD5 D5

CLKB- CLB+

CLKA-

CLKA+

CMDB-

CMDB+

CMDA-

CMDA+

DATAL-DATAL+

DATAR-

DATAR+

SHLD1

PS_COM

SHLD2

DATAR+ DATAR-

DATAL+ DATAL-

CMDA+ CMDA- CMDB+ CMDB-

CLKA+ CLKA- CLB+ CLKB-

D5 SD5 SD0 D0

T2 T1

A5 SA5

BIAS EDG

A2 SA2 SA0 A0

DO

A0 SA0

D5

P SIDE N SIDE P SIDE

N SIDE

P

N P N N

J3

HD-20-37M

J2

DB25M-B