sclk.vi

Last modified on 12/22/98 at 5:00 PM

Printed on 12/23/98 at 12:32 PM

Page 1

8 Bit Count

0 4 Bit

Bit Array 2 2

0

CLOCK GENERATOR

2000

0

1 CS\

0

4 DIN=1

1

0

DO0

DO1

DO2

2 Number of Clock Pulses

0 Initial Clock state

2

0.3

Data In

CS\

Dual 8 Channel Cell Example: IN1=1,IN2=2,IN3=4,IN4=8,IN5=16,IN6=32 IN7=64,IN8=128,IN1B=256,IN2B=1024, IN3B=2048,IN4B=4096,IN5B=8192, IN6B=16384,IN7B=32768,IN8B=65536 For a connection between IN3A and IN6B the decimal address summ N=4+16384=16388

1